|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATASET** | Cadastro\_Esgoto | | | |
| **CAMADA ARCGIS** | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | |
| **ALIAS** | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | |
| **CAMADA POSTGIS** | Estação de tratamento de esgoto | | | |
| **ATRIBUTOS** | | | | |
| **NOME ATUAL** | **NOME ATUAL (ARCGIS)** | **TIPO/TAM.ATUAL** | **TIPO/TAM.POSTGIS** | **DOMINIO VALORES** |
| OBJECTID | Id | OID (int) | serial |  |
| DATA\_INST | data\_instalacao | datetime2 null | date null |  |
| NÚMERO DE INSTALAÇÃO |  |  |  |  |
| COD\_UNIFICADO | codigo\_unificado | nvarchar(50) null |  |  |
| NOME |  |  |  |  |
| CAPACIDADE |  |  |  |  |
| DATA INÍCIO OPERAÇÃO | data\_operacao | datetime2 null |  |  |
| CÓDIGO SINCOP | codigo\_sincop | nvarchar(50) null |  |  |
| CÓDIGO SAP | codigo\_sap | nvarchar(50) null |  |  |
| TAG DE LOCALIZAÇÃO SAP | tag\_localizacao\_ sap | nvarchar(50) null |  |  |
| DATA DESATIVAÇÃO |  |  |  |  |
| TELEMETRIA | telemetria |  |  | DOM\_telemetria |
| DATA DE ATUALIZAÇÃO | data\_atualizacao | datetime2 null |  |  |
| DATA DE INCLUSÃO | data\_inclusao | datetime2 null |  |  |
| USUÁRIO ÚLTIMA INTERAÇÃO |  |  |  |  |
| TELECOMANDO | telecomando |  |  | DOM\_telecomando |
| NÚMERO SS |  |  |  |  |
| CÓDIGO UNILIMS | codigo\_unilims |  |  |  |
| CÓDIGO PISS | codigo\_piss |  |  |  |
| CÓDIGO MERIDIAN | codigo\_meridian | nvarchar(50) null |  |  |
| CÓDIGO PROGEN | codigo\_progen | nvarchar(50) null |  |  |
| ACIONAMENTO | acionamento |  |  | DOM\_ACIONAMENTO |
| OBSERVAÇÕES |  |  |  |  |
| **DOMINIOS DE VALORES** | | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_STATUS\_CAD** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | STATUS\_CADASTRO | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| V | Validado | | | |
| N | Não Validado | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_STATUS\_ELEVACAO** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | STATUS\_ELEVAÇAO\_1 | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| M | Medido | | | |
| A | Aproximado | | | |
| S | Sem Dado | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_STATUS\_OPERACAO** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | STATUS\_OPERAÇAO | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| 0 | Em operação | | | |
| 1 | Em execução | | | |
| 2 | Em projeto | | | |
| 3 | Desativado | | | |
| 4 | Em desativação | | | |
| 5 | Sem demanda | | | |
| 6 | Inoperante | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_TIPO\_DE\_TRATAMENTO** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | TIPOS | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| 0 | Fossa+filtro | | | |
| 1 | Uasb | | | |
| 2 | Uasb+ biofiltro | | | |
| 3 | Uasb+ filtração | | | |
| 4 | Lodo ativado | | | |
| 5 | Outros | | | |
| 6 | Lodos ativados (unitank) | | | |
| 7 | Lagoas anaeróbias + facultativa | | | |
| 8 | Lodo ativado + decantador | | | |
| 9 | Uasb + biofiltro + decantador | | | |
| 10 | Lagoa aerada + facultativa | | | |
| 11 | Lagoa facultativa | | | |
| 12 | Lagoa aerada + facultativa | | | |
| 13 | Lagoa anaeróbia + facultativa + filtro de pedra | | | |
| 14 | Uasb + lagoa anaeróbia + facultativa | | | |
| 15 | Uasb + lagoa facultativa | | | |
| 16 | Lagoa anaeróbia + facultativa + de maturação | | | |
| 17 | Lagoa aerada facultativa | | | |
| 18 | Lodo ativado+ decantador+biofiltro | | | |
| 19 | Uasb + biofiltro + decantador | | | |
| 20 | Lagoa aerada + sedimentação | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_ACIONAMENTO** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | ACIONAMENTO | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| 1 | Ativo | | | |
| 2 | Inativo | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_TELEMETRIA** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | ACIONAMENTO | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| 1 | Sim | | | |
| 2 | Não | | | |
| **DOMÍNIO** | **DOM\_TELECOMANDO** | | | |
| DOMÍNIO ATUAL | ACIONAMENTO | | | |
| **CHAVE** | **VALOR** | | | |
| 1 | Sim | | | |
| 2 | Não | | | |